流程：

1. 新增DB資料表

/create/new\_table

1. 新稱初始零件表單

/create/init\_part

1. 新增又得馬device資料 🡪 待確認Responses與修改真實的API

http://127.0.0.1:9511/read/device\_list

1. 執行匯入又得馬device資料 🡪 定時N天進行更新

/export/insert\_device

1. 執行匯入又得馬設備資料(圈數) 🡪 定時每天進行更新

/export/insert\_huan\_jia

1. [UI] 新增機台資料

* UI linking: /link/use\_device\_id 獲取現有可配對的device id
* 新增機台: /insert/new\_machine

Ex.

{

"machine\_name": "TXT001",

"device\_id": 1,

"init\_val": 30,

"remark": "testing"

}